**多模态动态链接库 软件测试问题记录**

软件版本：setup1080\_092\_20250324\_solar

测试时间：2025.3.31

问题记录：

1. 同一组波形，多次进入到波形界面再退出，数据会多次导出，导致重复数据很多。应改为：只导出最后一次的数据，避免重复。
2. 数据表格里B列当前显示的是导出时间，根据需求B列应显示检查时间。
3. 默认参数：事件相关电位>伴随负电位，标注设置里的S2’的范围改为：2000-2001 ms。
4. 默认参数：事件相关电位>失匹配负波，标注设置里的BL的范围改为：0.1-30 ms。
5. 数据未显示：事件相关电位>听觉P50，S2的潜伏期和峰峰值没有显示。
6. 记录部位（K列）：事件相关电位>失匹配负波，当前显示为<非靶Cz>，应显示<MMN>。